**Инструкция**

1. **Внимательно прочитать инструкцию к роутеру**
2. Подключить роутер к сети провайдера и к электросети.
3. Подключить к роутеру ПК по LAN с помощью Ethernet-кабеля при необходимости.
4. При условии, что роутер оснащен Wi-fi и при необходимости подключить устройство с Wi-fi адаптером:

* Включить Wi-fi адаптер на ПК
* Включить поиск и найти Вашу Wi-fi сеть (наименование указано ниже)
* Подключиться и ввести ключ для Вашей Wi-fi сети (указано ниже)
* Запустите браузер и откройте свой любимый сайт.

1. В том случае, если у Вас нет связи с сетью Интернет, в первую очередь, выключите роутер из электросети на 1 минуту (можно больше, но не меньше!), включите, дождитесь полной загрузки устройства и попробуйте выйти в сеть еще раз.
2. **ВНИМАНИЕ!** В случае нажатия кнопки «Сброс до заводских настроек» (См. инструкцию к устройству) все произведенные специалистами Магнитка.RU настройки будут утеряны. ***За сброс настроек оператор ответственности не несет.***
3. Если Вы поэтапно следовали данной инструкции, а связи с Интернет все равно нет, рекомендуем обратиться в службу технической поддержки по телефону 580001 (круглосуточный прием заявок).

**Ваши персональные данные:**

**Управление роутером осуществляется через web-браузер по адресу: http://192.168.1.1 или http://192.168.0.1**

**Логин для входа на роутер: «=login»**

**Пароль для входа на роутер:**  «=password»

**ВНИМАНИЕ!** **Изменяя настройки на роутере, будьте полностью уверены в своих действиях. *За изменение настроек оператор ответственности не несет.***

**Наименование вашей Wi-fi сети: «=ssid»**

**Ключ (пароль) для вашей Wi-fi сети:** «=psk»

**В случае возникновения неисправности услуг Интернет или Телефония Вы можете самостоятельно провести диагностику и найти путь решения, устранив неисправность самостоятельно. Пожалуйста, ознакомьтесь с предлагаемыми рекомендациями на сайте** [**http://magnitka.ru/support#ru**](http://magnitka.ru/support#ru)